Zmiana treści Zaproszenia do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na wzorcowanie aparatury pomiarowej na stronie 9 w punkcie Ad 17. dotyczącymminimalnego zakresu wzorcowania generatora sygnałowego typu DSG 3060 prod. RIGOL Technologies Inc.:

Jest:

**„Ad 17. Minimalny zakres wzorcowania generatora sygnałowego typu DSG 3060 prod.
RIGOL Technologies Inc.**

* dokładności nastawy poziomu mocy wytwarzanego sygnału dla fali ciągłej
* pomiary muszą obejmować zakresy:
* od 10 MHz do 100 MHz (co 10 MHz)
* od 100 MHz do1 GHz (co 100 MHz)
* od 1 GHz do 5 GHz (co 250 MHz)
* od 5 GHz do 10 GHz (co 500 MHz)
* od 10 GHz do 20 GHz (co 1 GHz)
* od 20 GHz do 40 GHz (co 5 GHz)
* pomiary muszą być przeprowadzone przy poziomie mocy -77, -57, -37 i +10 dBm**”**

Powinno być:

**„Ad 17. Minimalny zakres wzorcowania generatora sygnałowego typu DSG 3060 prod. RIGOL Technologies Inc.**

-dokładności nastawy poziomu mocy wytwarzanego sygnału dla fali ciągłej

-pomiary muszą obejmować zakresy:

   100 kHz

   od 200 kHz do 1 MHz (co 200 kHz)

   od 1 MHz do 25 MHz (co 1 MHz)

   od 25 MHz do 100 MHz (co 25 MHz)

   od 100 MHz do 1 GHz (co 100MHz)

   od 1GHz do 2 GHz ( co 250 MHz)

   od 2 GHz do 6 GHz (co 500 MHz)

 - pomiary muszą być przeprowadzone przy poziomie mocy -77, -57, -37 i +10 dBm”

Inne zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian.