**DP.005 Słownik terminów, skrótów i akronimów zawierający terminy, skróty i akronimy użyte we wszystkich dokumentach wytworzonych przez Wykonawcę**

Spis treści

[1 Akty prawne – skróty 3](#_Toc397590101)

[2 Terminy 6](#_Toc397590102)

# **Akty prawne – skróty**

1. **Dyrektywa ramowa** - dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U.UE.L.2002.108.33, Dz.U.UE-sp.13-29-349 z późn. zm.).
2. **Dyrektywa o usłudze powszechnej** - dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U.UE.L.2002.108.51, Dz.U.UE-sp.13-29-367 z późn. zm.).
3. **Dyrektywa o zezwoleniach** - dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (DZ.U.UE.L.2002.108.21, Dz.U.UE-sp.13-29-337 z późn. zm.).
4. **Dyrektywa o dostępie** - dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (DZ.U.L.2002.108.7, Dz.U.UE-sp.13-29-323 z późn. zm.).
5. **Ustawa lub Pt** - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243, j.t.).
6. **Ustawa nowelizująca 2012** – ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1445 z późn. zm.).
7. **Rozporządzenie (lub Rozporządzenie NP lub RMI)** - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.W.2010.249.1670).
8. **Rozporządzenie 112** - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego ”112” albo innych numerów alarmowych (Dz.U.2013.37).
9. **Rozporządzenie CP SCPR** - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz.U.2011.75.404).
10. **Rozporządzenie PNK lub PNK** - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz.U.2013.1281).
11. **Rozporządzenie ETSI** - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji ETSI TS 102 164 V1.3.1 (2006-09) Zintegrowane Telekomunikacyjne i Internetowe Usługi i Protokoły dla Zaawansowanych Sieci (TISPAN): Protokoły lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1527 z późn.zm).
12. **Rozporządzenie w sprawie gospodarowania** **numeracją** - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1082 z późn.zm).
13. **Rozporządzenie o adresowaniu połączeń** - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2008 r. Nr 14 poz. 84).
14. **Rozporządzenie o dokumentacji osobowej** - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz.1024 z późn.zm.).
15. **Rozporządzenie o pismach** - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011, Nr 206, poz. 1216 z późn.zm).
16. **Rozporządzenie Ewidencyjne** - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 125).
17. **Rozporządzenie Identyfikacyjne** - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 545).
18. **Dyrektywa o ochronie danych osobowych** - Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31 Dz.U.UE-sp.13-15-355).
19. **Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej** - Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U.UE.L.2002.201.37 Dz.U.UE-sp.13-29-514).
20. **Rozporządzenie o Rynku** - Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012.
21. **Rozporządzenie KRI** - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interopreracyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526).
22. **Rozporządzenie o testach** - rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U.2005.217.1836).
23. **Konstytucja RP** - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483).
24. **u.o.d.o.** - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926).
25. **u.ś.u.d.e.** - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.W.2002.144.1204).
26. **u.b.d.** - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402).
27. **u.o.i.n.** - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228).
28. **u.d.i.p.** - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198).
29. **u.i.p.** - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235).
30. **u.k.e.** - ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.2007.82.556).
31. **u.s.o.z.** -ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010.138.935).
32. **u.s.p.r**. - ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2013.1635).

# **Terminy**

1. **Abonent** - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w której Abonentowi przydzielony jest numer z Planu Numeracji Krajowej (PNK) dla publicznych sieci telekomunikacyjnych.
2. **Anulowanie Zamówienia Migracji** - proces anulowania realizacji Zamówienia Migracji.
3. **Biorca** lub **nowy dostawca usług** - nowy dostawca usług, który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne na rzecz Abonenta na podstawie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, w przypadku zrealizowania przeniesienia numeru.
4. **Centralna Baza Numerów Przeniesionych** – referencyjna baza danych Systemu PLI CBD, zawierająca informacje o przynależności Numeru do Dostawcy Usług, Operatorze Usług Towarzyszących, Operatorze Macierzystym i Operatorze Sieci dla sieci ruchomych i sieci stacjonarnych.
5. **Data Przeniesienia Numeru** – jest to dzień, od którego Dawca przekazał do dyspozycji Biorcy Numer Przydzielony a Biorca rozpoczął świadczenie usług na rzecz Abonenta.
6. **Data Umowna Przeniesienia Numeru** – jest to dzień określony w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Biorcę z Abonentem jako wyznaczony termin rozpoczęcia świadczenia usług.
7. **Dawca** lub **dotychczasowy dostawca usług** - dotychczasowy dostawca usług świadczący usługi telekomunikacyjne na rzecz Abonenta na podstawie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przed zrealizowaniem przeniesienia przydzielonego numeru.
8. **Dostawca usług** lub **Dostawca** – przedsiębiorca telekomunikacyjny, który jest stroną umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z Abonentem, w której Abonentowi przydzielony jest numer z Planu Numeracji Krajowej (PNK) dla publicznych sieci telekomunikacyjnych.
9. **Dostęp Pełny** (ang. Full Unbundling) – możliwość korzystania z pełnego pasma częstotliwości Łącza Abonenckiego lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej.
10. **Dostęp Współdzielony** (ang. Shared Unbundling) – możliwość korzystania z niegłosowego pasma częstotliwości Łącza Abonenckiego lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z Łącza Abonenckiego lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej przez innego PT lub Operatora Infrastrukturalnego do świadczenia usług telefonicznych wykorzystujących głosowe pasma częstotliwości Łącza Abonenckiego lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej.
11. **Dzień Roboczy** – wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12. **Elektroniczny Kanał Wymiany Danych (EKWD)** – kanał komunikacji oparty na wymianie plików xml, w którym wymiana komunikatów następuje poprzez Web Service lub e-mail.
13. **FNP** – (ang. Fixed Number Portability) usługa NP realizowana przez Dostawców usług z wykorzystaniem numeracji geograficznej w sieciach stacjonarnych oraz numeracji dla świadczenia usług sieci IN, a także numeracji niegeograficznej (AB=39) - zgodnie z Planem Numeracji Krajowej.
14. **Godziny Robocze** – godziny w przedziale od 9.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
15. **ID Łącza** – niezmienny numer dla danego Łącza Abonenckiego uzyskiwany w ramach IO, spełniający następujące wymagania:
	1. możliwość jednoznacznej identyfikacji Łącza Abonenckiego, także w przypadku, gdy w danej lokalizacji (pod danym adresem) znajduje się więcej niż jedno zakończenie sieci (zakończenie Łącza Abonenckiego),
	2. możliwość jednoznacznej identyfikacji Łącza Abonenckiego bez konieczności podawania adresu zakończenia łącza (Łącza Abonenckie Aktywne) lub innych danych, które powodują wzrost liczby zamówień składanych przez PT, odrzuconych z przyczyn formalnych,
	3. możliwość uzyskania danych dotyczących konkretnego Łącza Abonenckiego, w tym parametrów fizycznych łącza i jego przebiegu,
	4. zwiększenie ochrony danych osobowych w procesie udostępnianie IO,
	5. możliwość jednoznacznej identyfikacji Łącza Abonenckiego pomimo zmiany Abonenta lub PT świadczącego usługi na danym Łączu Abonenckim,
	6. możliwość jednoznacznej identyfikacji usług świadczonych na danym Łączu Abonenckim,
	7. możliwość ustalenia adresu PDU, adresu PPD, parametrów kabla magistralnego, parametrów kabla rozdzielczego, adresu Zakończenia sieci oraz tłumienność Łącza Abonenckiego.
16. **Identyfikator Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego** – 5-cyfrowy identyfikator nadawany PT podczas podłączania PT do systemu PLI CBD; identyfikator ten nie jest powiązany z numerem nadawanym przez UKE podczas rejestracji PT (Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych).
17. **Implementacja numeracji** –realizacja przez Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych czynności konfiguracyjnych dotyczących Infrastruktury Telekomunikacyjnej i Informatycznej, której są dysponentami, po wykonaniu których możliwe staje się rozpoczynanie i zakańczanie połączeń oraz realizacja usług bezpołączeniowych (np. SMS, MMS) na zakresach numeracji przydzielonych Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UKE lub udostępnionych mu przez innego Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego będącego adresatem takiej decyzji administracyjnej, na podstawie umowy o udostępnieniu numeracji w powyższym celu. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny, który otrzymał prawo do dysponowania numeracją w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w pierwszej kolejności dokonuje czynności konfiguracyjnych w ramach Infrastruktury Telekomunikacyjnej i Informatycznej pozostającej w jego dyspozycji, a wykorzystywanej dla pełnienia czynności Operatora Usług Towarzyszących lub Operatora Macierzystego, ewentualnie w dyspozycji innych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, którzy dla niego realizują te dwie funkcje (czynności), a następnie powiadamia o tym fakcie pozostałych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych („rozgłasza numerację”), przekazując im informacje niezbędne do poprawnego kierowania ruchu do wyżej wymienionego zakresu numeracji.
18. **Infrastruktura Telekomunikacyjna** – urządzenia telekomunikacyjne, za wyjątkiem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
19. **Interfejs Systemu Informatycznego (ISI)** – Portal WWW lub EKWD, według wyboru PT, zestawiony pomiędzy Stronami, przez który PT uzyskuje możliwość efektywnego składania wniosków, zamówień, modyfikacji Usług Hurtowych. Ponadto, Interfejs Systemu Informatycznego umożliwia PT dostęp do baz danych zawierających informacje przewidziane w ramach IO, pozwalających na określenie możliwości świadczenia Usługi Abonenckiej.
20. **Komunikaty E** – komunikaty XML’owe wykorzystywane do procesowania spraw przeniesienia numerów:
	1. E03 – Zarejestrowanie wniosku o Przeniesienie Numeru
	2. E06 – Informacja Dawcy o planowanym terminie zwolnienia Numeru Katalogowego, tj. dacie kiedy Biorca może rozpocząć świadczenie usług telekomunikacyjnych.
	3. E07 – weryfikacja istnienia Sprawy Przeniesienia Numeru powiązanej z zamówieniem na Usługę Hurtową
	4. E08 – informacja o Sprawie Przeniesienia Numeru powiązanej z zamówieniem na Usługę Hurtową
	5. E09 – potwierdzenie daty realizacji zamówienia na Usługę Hurtową powiązanej ze Sprawa Przeniesienia Numeru
	6. E10 – wynik realizacji zamówienia na Usługę Hurtową powiązanej ze Sprawą Przeniesienia Numeru
	7. E11 - realizacji zamówienia na Usługę Hurtową dla innych podprocesów (nie powiązanych ze Sprawą Przeniesienia Numeru)
	8. E12 – Żądanie wydania Numeru Katalogowego przez Dawcę, potwierdzenie zawarcia Umowy z Abonentem
	9. E13 – Zwolnienie Numeru Katalogowego przez Dawcę – udostępnienie informacji dla Dostawców usług

E14 – Zwrot Numeru / zakresu DDI (komunikat E14) po zakończeniu świadczenia usług przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego bez Przeniesienia Numeru do kolejnego Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego lub zwrotu numeru do w przypadku rezygnacji z usługi lub przy zmianie numeru przeniesionego na  inny realizowany jest na podstawie art.69 Pt.

* 1. E16 – Odmowa przeniesienia Numeru Katalogowego przez PLI CBD
	2. E17 – Odmowa przeniesienia Numeru Katalogowego przez Dawcę w danym dniu
	3. E18 – Przerwanie procesu przeniesienia Numeru Katalogowego przez Biorcę
	4. E23 – Zmiana Numeru Rutingowego w sieci Biorcy dla Numeru Przeniesionego dla danego elementu sieciowego
	5. E24 – Aktualna lista odzwierciedlająca stan Numerów Katalogowych przeniesionych (KNA, aktualny Dostawca usług, aktualny Operator, RN)
	6. E29 – Poinformowanie Systemu PLI CBD o zamówieniu na łączu nieaktywnym / modyfikacji Usługi Hurtowej WLR
	7. E30 – Udostępnienie numeru na łączu nieaktywnym
	8. E31 – Poinformowanie Systemu PLI CBD o modyfikacji: zmiana numerów / dodanie zakresu DDI / numerów MSN
	9. E32 – Zmiana numeru (korzystanie z sieci innego PT)
	10. E33 - Zmiany numerów DDI / numerów MSN dla Usługi WLR ISDN na danym Łączu Abonenckim
	11. E40 – Zapytanie o poprawność danych dotyczących zwracanego Numeru
	12. E41 - Odpowiedź o danych dotyczących zwracanego Numeru
	13. X01 – Zgłoszenia związane z udostępnianymi zakresami numeracji pomiędzy PT
	14. X02 – Odpowiedz w zakresie zgłoszenia o numeracji udostępnianej pomiędzy PT
	15. X15 – Informacja o modyfikacjach w zakresach przydzielonej numeracji
	16. X25 – Aktualna lista: przydzielonych przez UKE zakresów numeracji poszczególnym PT oraz udostępnianych pomiędzy PT na podstawie umowy o udostępnieniu numeracji.
1. **Lokal** – miejsce wskazane przez Abonenta, w którym jest lub ma być świadczona Usługa Abonencka.
2. **Lokalna Podpętla Abonencka (LPPA)** – fragment Łącza Abonenckiego łączący zakończenie sieci z Pośrednim Punktem Dostępowym, w szczególności z szafką kablową, koncentratorem lub innym urządzeniem stanowiącym punkt dostępu pośredniego do Operatora Infrastrukturalnego.
3. **Łącze Abonenckie** – obwód składający się z odcinków sieci magistralnej
i rozdzielczej oraz Przyłącza Abonenckiego albo bez Przyłącza Abonenckiego, łączący Zakończenie sieci bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w szczególności z PG lub równoważnym urządzeniemstanowiącym punkt dostępu do Operatora Infrastrukturalnego. Wyróżniamy Łącze Abonenckie Aktywne i Łącze Abonenckie Nieaktywne.
4. **Łącze Abonenckie Aktywne (ŁAA)** - obwód składający się z istniejących odcinków sieci magistralnej, rozdzielczej i Przyłącza Abonenckiego, łączący gniazdko telefoniczne abonenta lub głowice/słupek/ skrzynkę kablową Operatora Infrastrukturalnego, bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z Przełącznicą Główną lub urządzeniem równoważnym stanowiącym punkt dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Operatora Infrastrukturalnego; jest to łącze na którym świadczona jest usługa z przydzielonym numerem KNA.
5. **Łącze Abonenckie Nieaktywne (ŁAN)** – Łącze Abonenckie, na którym Operator Infrastrukturalny nie świadczy Usług Abonenckich lub Usług Regulowanych wraz z oznaczeniem czy dane łącze posiada Przyłącze Abonenckie lub nie posiada Przyłącza Abonenckiego.
6. **MAiC** – Minister Administracji i Cyfryzacji.
7. **MNP** - (ang. Mobile Number Portability) usługa NP realizowana przez Dostawców usług z wykorzystaniem numeracji niegeograficznej w sieciach ruchomych, zgodnie z Planem Numeracji Krajowej.
8. **MRP –** ModelRealizacji Procesów.
9. **MWD –** Model Wymiany Danych; dokument opisujący zasady komunikacji.
10. **MWM** lub **system MWM** – proces Model Współpracy Międzyoperatorskiej określający zasady współpracy międzyoperatorskiej pomiędzy OPL a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (PT) lub Częścią detaliczną OPL w przedmiocie realizacji Usług Regulowanych, w zakresie realizacji:

a) zamówień na usługi regulowane, świadczone na łączach abonenckich;

b) migracji międzyoperatorskich;

c) modyfikacji usług LLU, WLR w tym dezaktywacji, zmiany numeru, zmiany lokalu przez Abonenta.

1. **NP lub proces NP lub usługa NP** – realizacja uprawnienia Abonenta do przeniesienia przydzielonego numeru telefonicznego do istniejącej sieci operatora przy zmianie Dostawcy usług, o którym mowa w art. 71 ust. 1 Pt.
2. **Numer Przeniesiony** – Numer Przydzielony i zachowany przez Abonenta przy zawarciu nowej Umowy Abonenckiej z Biorcą, który został przeniesiony do sieci Biorcy i nie jest wykorzystywany przez innego Abonenta w sieciach kolejnych PT.
3. **Numer Przydzielony** lub **Numer** lub **Numer Telefoniczny** – numer w formacie Krajowego Numeru Abonenta (KNA) zgodny z PNK, który został przydzielony Abonentowi przez Dostawcę Usług.
4. **Numer Sprawy** – nadawany przez Biorcę unikalny identyfikator sprawy Przeniesienia Numeru
5. **Numer Rutingowy** (RN) – zgodnie z § 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Dz. U. Nr 14, poz. 84), numer, który umożliwia skierowanie połączeń na numer telefoniczny przeniesiony do istniejącej sieci operatora na żądanie abonenta, zgodnie z art. 71 ust. 1 Pt.
6. **Operator Infrastrukturalny** – przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi hurtowego dostępu do sieci (PT rozróżniany w Systemie PLI CBD na podstawie Identyfikatora Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego ).
7. **Operator Macierzysty** – Z punktu widzenia Przenoszenia Numerów PT, który uzyskał zakres numeracyjny zawierający dany Numer Przydzielony w drodze decyzji administracyjnej lub który uzyskał uprawnienie do wykorzystania zakresu numeracyjnego zawierającego dany Numer Przydzielony - na podstawie umowy o udostępnieniu numeracji na potrzeby Implementacji Numeracji. Jednocześnie Przedsiębiorca ten jest dysponentem elementów sieci telekomunikacyjnej zapewniających przesyłanie w czasie rzeczywistym strumieni głosowych, zarówno w technologii komutacji łączy, jak i technologii komutacji pakietów, w szczególności do Numeru Przeniesionego, z wykorzystaniem metody OR, a Numer Przeniesiony należy do zakresu numeracyjnego, o którym mowa w zdaniu powyżej. (PT rozróżniany w Systemie PLI CBD na podstawie Identyfikatora Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego).
8. **Operator Sieci** – Z punktu widzenia Przenoszenia Numerów Przedsiębiorca Telekomunikacyjny dostarczający sieć telekomunikacyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który jest dysponentem punktu styku sieci oraz elementów sieci telekomunikacyjnej zapewniających przesyłanie w czasie rzeczywistym strumieni głosowych, zarówno w technologii komutacji łączy jak i technologii komutacji pakietów, kierowanych do Numeru Przeniesionego od Operatora Macierzystego z wykorzystaniem metody OR lub ACQ a od innych PT z wykorzystaniem metody ACQ (PT rozróżniany w Systemie PLI CBD na podstawie Identyfikatora Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego).
9. **Operator Usług Towarzyszących** – Z punktu widzenia Przenoszenia Numerów Przedsiębiorca Telekomunikacyjny świadczący usługi związane z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług, lub które mogą służyć do tego celu (w szczególności dysponent elementów sieci inteligentnej, elementów sterujących bramami medialnymi, platform VoIP, elementów sieci telekomunikacyjnej sterujących logiką rozpoczynanych i zakańczanych połączeń), odpowiedzialny za element sieciowy, który dodaje RN w wiadomościach sygnalizacyjnych pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem sygnalizacji SS7 lub SIP. (PT rozróżniany w Systemie PLI CBD na podstawie Identyfikatora Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego).
10. **OPL** – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa: Telekomunikacja Polska S.A.)
11. **Oświadczenie Abonenta dla OPL**– dokument podpisany przez Abonenta, w którym Abonent wyraża wolę dotyczącą świadczonych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem Łącza Abonenckiego. Wzór Oświadczenia Abonenta stanowi Załącznik nr 16c do Części I Ogólnej Umowy o Dostępie oraz wzór Oświadczenia Abonenta tylko dla realizacji procesu NP stanowi Załącznik nr 17 do Części I Ogólnej Umowy o Dostępie.
12. **Oświadczenie RMI** – dokument podpisywany przez Klienta w związku z zamiarem rozwiązania umowy z Dotychczasowym dostawcą usług z Przeniesieniem Numeru, dołączany obligatoryjnie do składanego wniosku o Przeniesienie Numeru, odpowiadający wzorowi stanowiącemu załącznik do RMI.
13. **PLI CBD** lub **System PLICBD** lub **Baza** - system Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralą Bazą Danych, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Pt, zarządzany przez Prezesa UKE na podstawie art. 78 ust. 6 Pt.
14. **PLI CBD2** – PLI CBD w stanie po realizacji Zamówienia.
15. **POTS** (ang. Plain Old Telephone Service) – podstawowa usługa telefoniczna.
16. **Prezes UKE** – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
17. **Przedsiębiorca Telekomunikacyjny (PT)** – przedsiębiorca (lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów), który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
18. **Przeniesienie Numeru** **(NP)** – przeniesienie Numeru Przydzielonego z Sieci Dawcy do Sieci Biorcy, w związku z realizacją uprawnienia Abonenta do przeniesienia Numeru Przydzielonego przy zmianie Dostawcy usług.
19. **Przeniesienie Usługi** – przeniesienia numeru / wielu numerów dla sieci stacjonarnych, gdy występuje powiązanie z Usługą Hurtową po stronie Biorcy, skonfigurowanych w ramach jednej usługi
20. **Przydział numeracji** – przydzielenie Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu, na mocy decyzji Prezesa UKE, zakresu (zakresów) numeracji na potrzeby świadczenia usług.
21. **Przyłącze Abonenckie** – odcinek pomiędzy zakończeniem sieci rozdzielczej lub punktem dostępowym a Zakończeniem sieci w lokalu Abonenta.
22. **PSTN** (ang. Public Switched Telephony Network) – publiczna sieć telefonii stacjonarnej.
23. **Rezygnacja Abonenta** – dokument podpisany przez Abonenta w procesie bez pełnomocnictwa dla Biorcy i dostarczony Dawcy, w którym deklaruje on wolę rezygnacji z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Dawcę.
24. **Sieć OPL** – stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna OPL.
25. **Sieć PT** –publiczna sieć telekomunikacyjna Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
26. **Siła Wyższa** – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności,
a w szczególności: wojna w tym wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy,

katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie.

1. **SIWZ** - specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego na rozbudowę Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD2).
2. **SOR** lub **Oferta SOR** lub **Decyzja SOR** – „oferta ramowa określająca ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (Usług Regulowanych), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DHRT-WOR-6082-4/10(109) z dnia 29 września 2010 r., a następnie w części zmieniona, w części uchylona, a w części utrzymana w mocy decyzją Prezesa UKE z dnia 5 kwietnia 2011 r., oraz decyzją Prezesa UKE z dnia 4 października 2011 r. nr DHRT-WORK-6082-2/11(70), wraz z późniejszymi zmianami. Oferta SOR reguluje zasady współpracy międzyoperatorskiej pomiędzy OPL a Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi (PT) lub Częścią detaliczną OPL w przedmiocie realizacji usług RIO, WLR, BSA oraz LLU (Usług Regulowanych).
3. **Strefa Numeracyjna (SN)** – obszar geograficzny, dla którego ustalono wskaźnik strefy numeracyjnej w PNK.
4. **Udostępnianie numeracji** – czynność prawna (umowa), dokonywana pomiędzy Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym, będącym dysponentem numeracji na podstawie decyzji Prezesa UKE, a innym Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym, w wyniku której przedsiębiorca taki uzyskuje uprawnienie do korzystania z określonej numeracji w celach określonych w takiej umowie.
5. **Umowa** – umowa z dnia 10 kwietnia 2014 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą PLI CBD2.
6. **Umowa o Dostępie** – umowa pomiędzy Operatorem Infrastrukturalnym a PT, określająca zasady świadczenia Usługi hurtowej w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej (BSA, LLU, WLR) lub w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej.
7. **Usługa Abonencka** – usługa telekomunikacyjna, świadczona Abonentowi przez Dostawcę usług na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem.
8. **Usługa LLU** lub **LLU** – usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie Dostępu Pełnego i Współdzielonego do Łącza Abonenckiego.
9. **Usługa Hurtowa** – usługa telekomunikacyjna świadczona przez Operatora Infrastrukturalnego na rzecz PT na podstawie odpowiedniej Umowy o Dostępie, zawartej w celu umożliwienia PT świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych na rzecz jego Abonentów lub na rzecz na rzecz innego (innych) PT, zawierającego Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z ich Abonentami (tzw. odsprzedaż Usługi Hurtowej) , (Usługa WLR, Usługa BSA, Usługa LLU).
10. **Usługi Regulowane** – usługi w przedmiocie dostępu telekomunikacyjnego, świadczone przez OPL na poszczególnych rynkach właściwych, na których OPL została wyznaczona jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową, lub do których świadczenia OPL obowiązana jest z mocy prawa, w szczególności: połączenia sieci i udogodnień towarzyszących (Usługa RIO), hurtowego dostępu do sieci (Usługa WLR), dostępu pełnego lub współdzielonego do Łącza Abonenckiego (Usługa LLU), dostępu do strumienia bitów (Usługa BSA).
11. **Usługa WLR** lub **WLR** (ang. Wholesale Line Rental) – oferowanie na warunkach hurtowych przez OPL dla PT usług głosowych świadczonych w Sieci OPL.
12. **Uszkodzenia** – stan techniczny sieci telekomunikacyjnej lub jej elementów związany z nieprawidłowym ich działaniem, uniemożliwiający lub poważnie ograniczający świadczenie Usługi.
13. **Wykonawca** – konsorcjum T4B sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, realizujące Zamówienie.
14. **XML** – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób.
15. **XSD** – schemat służący do definiowania dokumentu XML.
16. **Zakończenie sieci** – fizyczny punkt (np. gniazdko abonenckie lub głowica/łączówka/przełącznica), w którym Abonent otrzymuje dostęp do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą ID Łącza i wskazuje na konkretny adres, do którego może być przypisany numer stacji telefonicznej, ID usługi szerokopasmowej lub nazwa Abonenta.
17. **Zamawiający** - Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej.
18. **Zamówienie** – informacja w formie elektronicznej przekazywana przez Stronę do drugiej Strony w celu realizacji Usługi Regulowanej/Usługi PT i/lub Migracji.
19. **Zamówienie Migracji** – Komunikat XML przesyłany przez PT do OPL dotyczący migracji Usługi Abonenckiej. Wysłanie komunikatu XML jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia Migracji.